**Техническая спецификация**

**На приобретение дизельного топлива для нужд филиала АО «Кедентранссервис» по ст.Достык на 2021 год.**

**Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К4 (ДТ-Л-К4) ГОСТ 32511-2013**

1. Цетановое число, не менее: 51
2. Цетановый индекс, не менее:46
3. Плотность при 15ºС: 820 - 845 кг/м³
4. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более: 8%
5. Массовая доля серы, не более: 50%
6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, вышее:55 ºС
7. Коксуемость 10%-го остатка разгонки масса, не более: 0,3 %
8. Зольность масс, не более: 0,01 %
9. Массовый доля воды не более 200мг/кг
10. Общее загрязнение не более:24 мг/кг
11. Коррозия медной пластинки (3ч при 50 ºС): 1 класс
12. Общее количество осадка не более: 25 г/м³
13. Кинематическая вязкость при 40 ºС:2,000-4,500 мм²/с
14. Фракционный состав:

при температуре 250 ºС перегоняется менее:65%

при температуре 350 ºС перегоняется не менее:85%

при температуре 95ºС перегоняется не вышее: 360%

1. Предельная температура фильтруемости, не выше: минус 5ºС
2. Температура помутнения, минус -8 ºС
3. Температура застывания, минус13 ºС

**Место поставки Товара:**

Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, станция Достык, филиал Акционерного общества «Кедентранссервис» по станции Достык. Отдаленность от города Алматы: - 755км.

### Способы поставки:

По талонной системе.Талоны обязательно должны быть действующими на АЗСв населенном пункте станции Достык для заправки топливозаправщика и автотранспортных средств Заказчика. Срок действия талонов не менее 12 месяцев с момента заключения договора. Талоны должны быть пронумерованы, с подписью и печатью Потенциального поставщика.