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   Приложение №2
Техническая спецификация


1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг: Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы
Наименование объекта: склад строительных материалов ангарного типа.
Вид работ: аварийно-восстановительный ремонт кровли.
Общая площадь склада: 1 721,8 м².
2. Состав и объем основных работ:
1. Подготовительные работы, обследование и организация безопасной зоны работ-1
2. Демонтаж поврежденного металлического кровельного покрытия-168 м²
3. Сортировка, погрузка и вывоз демонтированных материалов-1
4. Демонтаж поврежденных элементов обрешетки.
5. Изготовление и монтаж новых элементов обрешетки.
6. Восстановление/замена поврежденных элементов несущего каркаса кровли
7. Монтаж нового металлического кровельного покрытия-168 м²
8. Монтаж кровельного крепежа
9. Устройство герметизации стыков и примыканий
10. Монтаж/восстановление доборных элементов
11. Удаление строительного мусора после завершения работ
12. Контроль качества и проверка кровли на герметичность
Новое кровельное покрытие должно быть выполнено из металлического профилированного листа либо иного согласованного с Заказчиком металлического кровельного материала, 
Работы по восстановлению металлических конструкций должны выполняться квалифицированным персоналом с применением материалов и соединений, соответствующих требованиям проектного решения.
3. Требования к организации работ
Подрядчик обязан:
1. До начала работ провести обследование кровельной конструкции.
2. Выполнить контрольный обмер фактической площади кровли.
3. Согласовать с Заказчиком применяемые материалы.
4. Организовать безопасное производство работ на высоте.
5. Обеспечить сохранность имущества и строительных материалов, находящихся внутри склада.
6. Не допускать попадания атмосферных осадков внутрь склада в процессе выполнения работ.
7. При необходимости выполнять временное укрытие открытых участков кровли.
8. Обеспечить уборку и вывоз строительного мусора.
9. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и безопасности при 
10. Окончательные объемы работ определяются по фактически выполненным и принятым Заказчиком работам.
4. Основное требование к результату работ
По окончании ремонта кровля должна быть восстановлена в работоспособное состояние, обеспечивать защиту внутренних помещений склада от атмосферных осадков, иметь надежное крепление и герметичные соединения.
5. Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам: Работы по ремонту крыши должны выполняться в соответствии с требованиями законодательства РК. Техника безопасности и охрана окружающей среды: При производстве работ необходимо соблюдать нормы законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг, а также требования в области производственной безопасности Заказчика в соответствии с условиями договора. При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными актами Республики Казахстан: Строительный кодекс Республики Казахстан — в части требований к безопасности, надежности и эксплуатации строительных объектов.

6. Гарантийный срок на оказываемые услуги:
1. При возникновении аварийной ситуации по вине Поставщика восстановительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Поставщика.
 2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию на случай любых дефектов, сроком на 12 месяцев с момента подписания соответствующего акта оказанных услуг на работы по ремонту крыши.

































 
№2 қосымша 

Техникалық сипаттама


[bookmark: _GoBack]1.Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы: Шатырларды, шатыр жабындарын ағымдағы жөндеу жұмыстары және соған байланысты жұмыстар
Нысанның атауы: ангар типті құрылыс материалдарының қоймасы.
Жұмыс түрі: шатырды авариялық-қалпына келтіру жөндеу.
Нысанның атауы: ангар типті құрылыс материалдарының қоймасы.
Жұмыс түрі: шатырды авариялық-қалпына келтіру жөндеу.
Қойманың жалпы ауданы: 1 721,8 м2.
2. Негізгі жұмыстардың құрамы мен көлемі:
1. Дайындық жұмыстары, қауіпсіз жұмыс аймағын тексеру және ұйымдастыру-1
2. Зақымдалған металл шатыр жабынын бөлшектеу-168 м²
3. Бөлшектелген материалдарды сұрыптау, тиеу және әкету-1
4. Зақымдалған жәшік элементтерін бөлшектеу.
5. Жәшіктің жаңа элементтерін жасау және монтаждау.
6. Шатырдың тірек жақтауының зақымдалған элементтерін қалпына келтіру/ауыстыру
7. Жаңа металл шатыр жабынын монтаждау-168 м²
8. Шатыр бекіткіштерін орнату
9. Буындар мен түйіспелерді тығыздау құрылғысы
10. Қосымша элементтерді орнату/қалпына келтіру
11. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылыс қалдықтарын жою
12. Шатырдың сапасын бақылау және герметикалығын тексеруангар типті құрылыс материалдарының қоймасы.

Жаңа шатыр жабыны металл Профильді парақтан немесе Тапсырыс берушімен келісілген басқа металл шатыр материалынан жасалуы керек, 

Металл конструкцияларын қалпына келтіру жұмыстарын жобалық шешімнің талаптарына сәйкес келетін материалдар мен қосылыстарды қолдана отырып, білікті персонал орындауы керек.
3. Жұмыстарды ұйымдастыруға қойылатын талаптар
Мердігер міндетті:
1. Жұмыс басталғанға дейін шатыр құрылымын Тексеру.
2. Шатырдың нақты ауданын бақылау өлшемін орындаңыз.
3. Қолданылатын материалдарды Тапсырыс берушімен келісу.
4. Биіктікте жұмыстардың қауіпсіз өндірісін ұйымдастыру.
5. Қойма ішіндегі мүлік пен құрылыс материалдарының сақталуын қамтамасыз ету.
6. Жұмыстарды орындау барысында қойманың ішіне атмосфералық жауын-шашынның түсуіне жол бермеңіз.
7. Қажет болса, шатырдың ашық жерлерін уақытша жабуды орындаңыз.
8. Құрылыс қоқыстарын жинауды және шығаруды қамтамасыз ету.
9. Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және қауіпсіздік талаптарын сақтау 
10. Жұмыстардың түпкілікті көлемі Тапсырыс беруші нақты орындаған және қабылдаған жұмыстар бойынша айқындалады.
4. Жұмыс нәтижесіне қойылатын негізгі талап
Жөндеу аяқталғаннан кейін шатыр жұмыс күйіне келтірілуі керек, қойманың ішкі бөлмелерін атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды қамтамасыз етуі керек, сенімді бекітілуі және герметикалық қосылыстары болуы керек.
5. Орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар: шатырды жөндеу жұмыстары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау: жұмыстарды жүргізу кезінде нормаларды, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманы, қызмет көрсету объектісінде қолданылатын өзге де нормативтік актілерді, сондай-ақ шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздігі саласындағы талаптарды сақтау қажет. Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының мынадай нормативтік актілерін басшылыққа алу қажет: Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексі — құрылыс объектілерінің қауіпсіздігіне, сенімділігіне және пайдаланылуына қойылатын талаптар бөлігінде.
6. Көрсетілетін қызметтерге кепілдік мерзімі:
1. Өнім берушінің кінәсінен авариялық жағдай туындаған кезде қалпына келтіру жұмыстары күшпен және өнім берушінің ақшалай қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
 2. Өнім беруші Тапсырыс берушіге шатырды жөндеу жұмыстарына көрсетілген қызметтердің тиісті актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 ай мерзімге кез келген ақаулар болған жағдайда кепілдік береді.

